Meterkast

Wat komt binnen via de meterkast. Net als stroom en in oude woningen het gas. Hier wordt elke keer als jij een apparaat gebruikt dat water verbruikt gemeten hoeveel water er naar binnen stroomt. De watermeter zit meestal helemaal onderin de meterkast. Mocht je per ongeluk een waterleiding raken dan zit er in de meterkast dus ook een hendel om je water in 1x af te sluiten. Het beschadigen van je waterleiding gebeurd wel eens als je zonder tekening of onderzoek door muren boort of bijvoorbeeld wanneer je vloerverwarming gaat infrezen in bestaande woningen.  

Leverancier

Water wordt gezuiverd door het waterleidingbedrijf. Dit kunnen verschillende aanbieders zijn. Zo is in de regio noord holland PWN gebruikelijk. Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor het zuiveren en doorpompen van het water naar jouw woning. Die zuivering gebeurd op verschillende manieren. Denk aan filters met steeds kleinere gaatjes en UV ligt tegen bacteriën en medicijnresten. Maar ook de waterleidingduinen worden hiervoor gebruikt. Die zijn een zelfde soort filter waar het water langzaam doorheen zakt en het duw wordt gezuiverd. Niet in alle gebieden is er zomaar eenvoudig water beschikbaar. Het ijselmeer is een grote zoetwaterbron, maar in sommige gebieden komt het uit grondwater. Met een droge zomer en hoge vraag naar water (zwembadjes) kan het zomaar zijn dat het waterleidingbedrijf niet genoeg water kan doorpompen. Hierdoor kan de waterdruk op je leidingen te laat worden. 
We gebruiken water voor veel dingen. Niet alleen het kraanwater, wasmachine en vaatwasser, maar ook voor onze toilet doorspoeling gebruiken we schoon drinkwater. Je kan dus in theorie water uit de wc drinken (tip: niet doen…)

Warm water

Warm water regelt het waterleidingbedrijf niet. Dit doet de CV ketel in je huis. Waarbij dit vroeger werd gedaan door een gasketel is dat bij nieuwbouw door warmtepompen. In P4 van leerjaar 2 hier meer informatie over. Koud water stroom via de meterkast onder druk naar de CV ketel waar het wordt opgewarmd indien de gebruiker warm water vraagt. Soms is daarvoor een opslagvat voor beschikbaar die wat water alvast heeft voorverwarmd (bij warmtepompen is dit een HEEL groot vat). Zodra je de warme waterkraan aanzet stroom warm water naar de kraan en mengt het zich bij de kraan met koud water tot jouw gewenste temperatuur (mengkraan). Let op: De verwarming wordt ook met water verwarmt, maar dit is een gesloten los leidingstelsel! Water dat wordt warm gehouden in een buffervat moet minimaal 60 graden zijn. Lagere temperaturen betekenen dat er legionella in kan groeien. Naast de CV kan je ook kiezen om je kraan aan te sluiten op een apparaat als een elektrische boiler (Quooker is een bekend merk). Dit is eigenlijk een waterkoker met een warmhoud vat. Dit kost veel stroom en is vaak slechter voor het milieu, maar wel snel. 

Koud water

Koud water stroomt dus direct naar het apparaat dat dit nodig heeft, terwijl je het koude water eerst naar je CV moet leiden voordat je warm water terugkrijgt. Leidingwerk kan op verschillende manieren worden weggewerkt. Belangrijk is dat je korte routes gebruikt en niet teveel slingert (veel bochten kan zorgen voor suizende leidingen). De leiding kan in de muren gefreesd worden, in de (dek)vloer worden weggewerkt of tussen houten wanden en vloeren. Tegenwoordig proberen we dit overzichtelijk gebundeld te doen. Oudere woningen zal je merken dat dit minder het geval is. Slim tekenen is een aanrader. Je waterleidingen wil je liever niet te dicht bij bijvoorbeeld vloerverwarming neerleggen (legionella risico). 

Leidingen

Waterleidingen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen: 
· Koper: De meest bekende zijn koperen leidingen. Ze kunnen hoge temperaturen aan en gaan lang mee. Echter is koper tegenwoordig duur. 
· Meerlagenbuis: Dit is de nieuwe standaard. De buizen zijn buigbaar waardoor je geen 


